| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отображение первой страницы

В этой секции рассказывается о начальной странице и то, как отображать Web Image Monitor.

- При вводе IPv4-адреса сегменты не должны начинаться с нуля. Например, адрес "192.168.001.010" следует ввести так: "192.168.1.10".

1. Запустите веб-браузер.

2. В веб-браузере в поле для ввода URL-адреса введите "http://(IP-адрес или хост-имя аппарата)/".

   Появляется начальная страница Web Image Monitor.

   Можно ввести имя узла аппарата, если оно было зарегистрировано на сервере DNS или WINS.

   Если используется протокол SSL для шифрования связи в среде с сервером проверки подлинности, введите "https://(IP-адрес или хост-имя аппарата)/".

   Каждая страница Web Image Monitor разделяется на следующие зоны:

1. Область меню

   Если вы выбрали меню, то его содержание будет отображаться в рабочей областе или в дополнительной области.

2. Область вкладок

   Появляется подробная информация по каждому меню.

3. Область заголовка

   Появляется диалоговое окно для переключения в режимы пользователя и администратора, и будет отображаться меню каждого режима.

   Появляется ссылка на справку и диалоговое окно для поиска по ключевому слову.

4. Справка

   Используйте справку для просмотра и загрузки оглавления файла справки.

5. Рабочая область

   Отображает содержание каждого элемента, выбранного в зоне меню.

   Информация аппарата в рабочей области не обновляется автоматически. Щелкните [Обновить] в правом верхнем углу рабочей области, чтобы обновить информацию аппарата. Нажмите кнопку веб-браузера [Обновить] для обновления всего экрана браузера.

- При использовании имени узла в системе Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 с протоколом IPv6 выполните разрешение имени узла с использованием внешнего DNS-сервера. Файл хоста не удастся использовать.