| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Буферизация при печати

Печать из спула позволяет временно сохранять задания, передаваемые с компьютера, и распечатывать их после завершения передачи. Это сокращает время печати, поскольку увеличивается эффективность работы принтера.

- Во время печати из спула осуществляется доступ к жесткому диску и мигает индикатор поступления данных. Выключение компьютера или аппарата во время печати из спула может привести к повреждению жесткого диска. Кроме этого, при выключении компьютера или аппарата во время печати из спула задания на печать в спуле могут быть удалены. Поэтому не выключайте питание компьютера или аппарата во время выполнения печати из спула.

- Если данные были отправлены на аппарат с помощью протоколов, отличных от "diprint", "lpr", "ipp", "ftp", "sftp", "smb" и "wsd (принтер)", печать из спула выполнить не удастся.

Настройка печати из буфера

Печать из спула можно настроить с помощью программы telnet или Web Image Monitor.

- Использование Web Image Monitor

  Дополнительные сведения о Web Image Monitor см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Использование telnet

  Для настройки печати из спула введите команду "spoolsw spool on".

  Для получения подробной информации о telnet см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Отображение списка заданий из буфера на панели управления

Когда настроена печать из буфера, можно отображать на панели управления задания на печать из буфера, сохраненные в аппарате.

Для отображения заданий на печать из буфера нажмите клавишу [Принтер], а потом нажмите [Список заданий на спул]. Появится соответствующий список.

Если функция печати из спула не используется, кнопка [Список заданий на спул] недоступна.

Для удаления задания на печать из буфера, сохраненного в аппарате, выберите задание, которое хотите удалить, а потом нажмите [Удалить].

Просмотр/удаление заданий в буфере при помощи Web Image Monitor

Запустите приложение Web Image Monitor и введите IP-адрес аппарата в адресной строке. Откроется верхняя страница.

Дополнительные сведения см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Одновременно в печати из спула может находиться максимум до 150 заданий.

- Печать первой страницы при печати из буфера выполняется медленно.

- Компьютер требует меньше времени для обработки печати, если буферизация выполнятся при большем объеме данных.

- Сохраненные задания буфера могут быть просмотрены или удалены с использованием Web Image Monitor.