РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Штамп

В этом разделе объясняется процедура проставления штампа на оригиналах, сканированных из реверсивного АПД. Этим штампом помечаются отсканированные оригиналы.

При сканировании документа с помощью реверсивного АПД аппарат может ставить круглый штамп внизу оригинала. Если сканируется двухсторонний документ, он помечается внизу на лицевой и вверху на тыльной стороне листа.

Эта функция полезна, если вам хочется различать отсканированные оригиналы.

Однопроходный АПД двустороннего сканирования не поддерживает функцию штампа.

Нажмите [Тип подачи ориг.].

Нажмите кнопку [Штамп].

Нажмите [OK].

- Положение штампа зависит от типа аппарата.

- Последние страницы проштамповываются даже в том случае, если вы делаете выбор не сканировать последнюю страницу.

- В некоторых случаях, штампование может быть продолжено,даже если сканирование прервано.

- Если штамп становится бледным, замените картридж штампа. Для дополнительной информации см. "Об этом аппарате".