| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (передача из памяти)

В этом разделе описывается отправка оригиналов в режиме передачи из памяти с помощью стекла экспонирования.

1. Убедитесь, что клавиша [Пр. Пер.] не подсвечена.

2. Поместите первую страницу оригинала лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

3. Укажите адресата.

4. Выполните необходимые установки сканирования.

5. Нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат начинает сканирование.

6. При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 60 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.

   Повторите этот шаг для каждой страницы.

7. Нажмите клавишу [].

   Аппарат набирает номер адресата и начинает передачу.