РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Толстая бумага

В данном разделе приводится подробное описание и рекомендации по использованию плотной бумаги.

При загрузке толстой бумаги 170 256 г/м2 (65 фунтов обложки 140 фунтов указатели) в лотки 1 4, лоток для бумаги малого фомата или в лоток 3 (ЛБЕ), 170 216 г/м2 (65 80 фунтов обложки) в лоток большой емкости (ЛБЕ) или 170 300 г/м2 (65 110 фунтов обложки) в обходой лоток, соблюдайте приведенные ниде рекомендации для предотвращения заминания и потери качества изображения.

- Храните всю бумагу при комнатной температуре 20 25°C (68 77°F) и относительной влажности 30 65%.

- При загрузке толстых листов в лотки 1 4 или в лоток для бумаги малого формата, загружайте не менее 20 листов. Кроме того, не забудьте переместить боковые прижимные планки к стопке бумаги.

- Перед загрузкой бумаги требуется разгладить на ней все неровности.

- При печати на толстую глянцевую бумагу может происходить заминание или неверная подачи бумаги. Во избежание этого тщательно пролистывайте стопку перед ее загрузкой. Если листы продолжают застревать или подаваться вместе, загружайте их из обходного лотка по одному.

- При загрузке плотной бумаги устанавливайте ориентацию в соответствии с ее текстурой, как показано на следующей диаграмме:

  Направление волокон бумаги | Лоток 1 или лоток 3 (ЛБЕ) | Лоток 2 4 или лоток для бумаги малого формата | Лоток большой емкости (ЛБЕ) | Обходной лоток
  --- | --- | --- | --- | ---
  | Не доступно |  | Не доступно |

- Выполнение печати хорошего качества и без сбоев возможно только на хорошей бумаге и не может быть обеспечено только размещением бумаги в соответствии с описанными выше правилами.

- На отпечатанных листах могут быть заметные вертикальные складки.

- Отпечатанные листы могут быть заметно скручены. Если на листах присутствуют складки или скручивание, выровняйте листы.