РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Расположение этикеток ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ для пользователей типа 3 и 4

На данном устройстве имеются этикетки для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ! в местах, указанных ниже. В целях обеспечения безопасности следуйте инструкциям и обращайтесь с устройством согласно приведенным здесь указаниям.

Основной аппарат

1

Не прикасаться! Поверхность может быть горячей.

2

Не прикасайтесь к частям, указанным на ярлыке. Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. При удалении застрявшей бумаги следует соблюдать осторожность.

3

Детали сильно нагреваются. Прежде чем удалять замятую бумагу, подождите пока охладится блок термозакрепления.

4

Не прикасайтесь к частям, указанным на ярлыке. Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. При удалении застрявшей бумаги следует соблюдать осторожность.

Лоток

5

Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к деталям, на которых имеется этикетка. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

Финишер SR3030 или финишер-брошюровщик SR3020

6

Во время работы ролики для транспортировки бумаги и оригиналов вращаются. Не касайтесь валиков во время работы. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

7

Держите руки на безопасном расстоянии от финишера-брошюровщика при извлечении или заправке блока стэплирования или удалении застрявшей бумаги. В противном случае возможно застревание пальцев. Во время работы не дотрагивайтесь до лотка финишера-брошюровщика. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.

8

Держите руки на безопасном расстоянии от финишера-брошюровщика при извлечении или заправке блока стэплирования или удалении застрявшей бумаги. В противном случае возможно застревание пальцев.

Финишер SR790

9

Во время работы ролики для транспортировки бумаги и оригиналов вращаются. Не касайтесь валиков во время работы. Прикосновение к таким деталям может привести к ожогам.