| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Windows Vista, Windows Server 2008 - USB

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

- Драйвер принтера можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или скачать с веб-сайта производителя.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Если драйвер принтера уже установлен, и функция "plug and play" включена, то значок аппарата, подсоединенного к порту "USB", добавляется в окне [Принтеры].

Если драйвер принтера еще не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" аппарата для установки драйвера с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

1. Убедитесь, что питание аппарата выключено.

2. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

   Надежно присоедините кабель USB.

3. Включите питание аппарата.

   Запускается Мастер определения нового оборудования и автоматически инсталлируется USB Printing Support.

4. В диалоговом окне Мастера нового оборудования выберите пункт [Найти и установить драйвер [рекомендуется]].

   При появлении диалогового окна [Управление учетной записью] нажмите кнопку [Да] или [Продолжить].

5. При появлении сообщения, предлагающего вставить компакт-диск, вставьте его в привод компакт-дисков.

   При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Закрыть].

6. Выберите имя принтера, драйвер которого требуется установить, затем нажмите [Далее >].

   В случае появления сообщения [Не удалось проверить издателя этих драйверов] нажмите [Все равно установить этот драйвер].

7. Щелкните [Закрыть].

   Если установка была успешной, значок аппарата, подключенного к порту "USB001", добавляется в окне [Принтеры].

- Для выключения автозапуска, при вставлении компакт-диска в дисковод нажмите клавишу "Shift" слева и держите ее нажатой до тех пор, пока компьютер не закончит чтение с компакт-диска.

- Цифра после "USB" варьируется в зависимости от числа присоединенных принтеров.