| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка бумаги в обходном лотке

В этот лоток можно загружать бумагу, не поддерживаемую в других лотках для бумаги. Кроме того, с помощью обходного лотка можно печатать на таком материале, как толстая бумага, OHP-пленки и этикетки.

- Размер бумаги, которую можно загрузить в обходной лоток, может составлять от 90,0 до 305,0 мм (3,55 - 12 дюймов) по вертикали и от 148,0 до 600,0 мм (5,83 - 23,62 дюймов) по горизонтали.

- При использовании бумаги более 600 мм (23,62 дюйма) она может сжиматься, не подаваться в аппарат или вызывать замятие.

- Аппарат может автоматически распознавать следующие форматы бумаги как бумагу стандартного размера:

  - (в основном Европа и Азия)

    A3, A4, A5, A6

  - (в основном Северная Америка)

    11 17 in, 81/2 11 in, 51/2 81/2 in

- Если требуется использовать бумагу формата, не приведенного выше, обязательно укажите формат.

- При печати из обходного лотка отключаются следующие функции:

  - Автовыбор лотка

  - Продолж.автоперекл.лотка

  - Сортировка с поворотом

  - Сшивание (если установлен дополнительный финишер)

  - Дырокол (если установлен дополнительный финишер и дырокол)

- Не удастся использовать некоторые типы OHP-пленок для цветной печати.

- За подробностями о типах бумаги, которые можно использовать, обращайтесь к вашему продавцу или представителю сервисной службы.

1. Откройте обходной лоток.

2. Вставляйте бумагу лицевой стороной вниз до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, а затем настройте направляющие бумаги на нужный формат.

   Если направляющие неплотно прилегают к бумаге, копируемое изображение может перекоситься или произойдет сбой подачи бумаги.

   1. Направляющая бумаги

   2. Удлинитель

3. Задайте формат бумаги, используя драйвер принтера или панель управления.

- Некоторые типы бумаги могут определяться неправильно при размещении в обходном лотке. В этом случае выньте бумагу и снова вставьте ее в обходной лоток.

- Не загружайте в обходной лоток больше бумаги, чем помещается между направляющими. Перегрузка обходного лотка может привести к сбою подачи бумаги или к перекосу изображения.

- Для работы с A4, 81/2 11 или большими форматами, вытащите удлинитель.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед помещением в лоток их разделяют.

- При загрузке плотных/тонких листов или OHP-пленок укажите формат и тип бумаги.

- Количество листов, которые можно загрузить в обходной лоток, зависит от типа бумаги.

- При загрузке бланков см. в руководстве "Об этом аппарате".

- В некоторых помещениях во время работы аппарата возможно появление шелестящих звуков при проходе бумаги сквозь аппарат. Данный шум не является неисправностью.

- При отключенном [Звуке при вводе с панели] звуковой сигнал во время установки бумаги в обходной лоток не раздается. Дополнительные сведения о меню [Звук при вводе с панели] см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Подробные сведения о настройке драйверов принтеров см. в справке драйвера принтера.

См. также

Задание формата бумаги с панели управления
Задание нестандартного формата бумаги с панели управления
Настройка плотной бумаги, тонкой бумаги или OHP-пленок с помощью панели управления
Настройка конвертов с помощью панели управления