| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Размещение оригиналов

Чтобы ориентация верх/низ сканируемого оригинала правильно отображалась на компьютере-клиенте, расположение оригинала и выполненные на панели управления установки должны соответствовать друг другу.

Правильно размещайте оригиналы, в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Стекло экспонирования

Разместите оригинал лицевой стороной вниз на стекле экспонирования в направлении слева-направо (альбомная) или сверху-вниз (книжная).

Выбор ориентации оригинала и клавиши панели управления
Ориентация оригинала | Клавиша панели управления
--- | ---
верхний край касается тыльной стороны стекла экспонирования |
верхний край касается верхнего левого угла стекла экспонирования |

АПД

Держите оригинал так, чтобы его текст располагался в естественном, читаемом направлении, а затем разместите его в АПД лицевой стороной вверх.

Выбор ориентации оригинала и клавиши панели управления
Ориентация оригинала | Клавиша панели управления
--- | ---
верхний край касается тыльной стороны устройства АПД |
вначале размещают верхний край |

- При указании полноцветного изображения, серой шкалы или [Авт. выбор цвета] для типа оригинала, а также при выборе одностраничного TIFF/JPEG или многостраничного TIFF в качестве типа файла, руководствуйтесь приведенной ниже таблицей в целях правильного размещения оригиналов. Оригиналы, размещенные не в соответствии с приведенной ниже таблицей, могут иметь неправильную ориентацию верх/низ на клиентском компьютере. Установите оригиналы в ориентациях, указанных ниже, если вы сканируете односторонние или двусторонние оригиналы.

Стекло экспонирования
Ориентация оригинала | Клавиша панели управления
--- | ---
верхний край касается верхнего левого угла стекла экспонирования |

АПД
Ориентация оригинала | Клавиша панели управления
--- | ---
вначале размещают верхний край |