РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Повторная передача файла

Документы, которые не удалось передать в режиме "Передача из памяти", сохраняются в памяти аппарата. Для повторной передачи этих документов следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Установите для параметра “Сохранение в памяти документов, передача которых невозможна” значение “Вкл.” при помощи Параметра пользователя (переключатель 24, бит 0) в меню Функции факса.

Нажмите клавишу [Изменить Ф/ Инфор.].

Нажмите клавишу [Изм./Прерв.пер.файла].

Выберите файл, для которого требуется повторить передачу.

`“Сбой пер.”` отображается для файлов, которые нельзя отправить.

Если были заданы несколько адресатов, то указывается только имя первого указанного Вами адресата и количество адресатов, не получивших отправленный документ.

Нажмите [Пер.сбойн.файл].

Для добавления адресата нажмите [Добав.адресата], затем укажите адресата.

Нажмите [OK].

Начинается передача.

Для повторной передачи другого файла повторите процедуру, начиная с шага 3.

Чтобы отменить передачи, нажмите [Прервать передачу].

Нажмите [Выход] дважды.

Появится экран ожидания.

- Файлы, передача которых невозможна, хранятся в течение 24 или 72 часов, в зависимости от заданных настроек в Параметре пользователя (переключатель 24, бит 1) в меню Функции факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- Настройки параметров