РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Набор вручную

Поднимите трубку внешнего телефона и наберите номер. Если на другом конце провода будет слышен голос, продолжайте разговор как обычно.

- Необходим внешний телефонный аппарат.

- Эта функция недоступна для дополнительного модуля интерфейса G3, интернет-факса и IP-факса, а также для передачи адресатам электронной почты и в папки.

Разместите оригинал и выберите требуемые значения параметров сканирования.

Поднимите телефонную трубку.

Дождитесь сигнала готовности станции к набору номера.

Наберите номер.

Аппарат немедленно набирает номер адресата.

Если допущена ошибка, положите трубку дополнительного телефонного аппарата на рычаг и повторите попытку, начиная с шага 2.

После установления соединения (раздастся характерный высокий тон) нажмите клавишу [Пуск] для отправки документа по факсу.

Если слышен голос вызываемого абонента, сообщите, что вы хотите передать факсимильный документ (попросите получателя переключить аппарат в режим факсимильного приема).

Начинается передача.

Положите телефонную трубку.

Для отмены передачи нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и удалите оригиналы.

После передачи появляется экран режима ожидания.

- О выборе адресата из Адрес.книги см. “Использование адресной книги при указании адресатов”.

- Если выключатель рабочего питания выключен, даже при включенном главном выключателе нельзя выполнять действия с аппаратом, используя только трубку внешнего телефона. Сначала требуется включить аппарат, нажав выключатель рабочего питания.

- Использование адресной книги при указании адресатов