| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование на плотную бумагу

При копировании на плотную бумагу выберите тип и формат бумаги.

- Функцию двусторонней печати невозможно использовать с бумагой, которая попадает под категорию Плотная бумага 2, 3 или 4. Если выбрано [1 стр. 2 стр.], отмените настройку.

1. Откройте обходной лоток и вставьте бумагу лицевой стороной вниз так, чтобы послышался звуковой сигнал.

2. Установите направляющие бумаги по формату бумаги.

3. Нажмите кнопку [Обходн.], а затем кнопку [].

4. Нажмите кнопку [Тип бумаги].

5. Выберите бумагу плотностью от 1 до 4, затем нажмите [OK].

   Выберите [Толст.бумага 1] при плотности бумаги от 106 г/м2 (28 ф. высокосортная) и 169 г/м2 (90 ф. индекс).

   Выберите [Толст.бумага 2] при плотности бумаги от 170 г/м2 (65 ф. обложка) и 220 г/м2 (80 ф. обложка).

   Выберите [Толст.бумага 3] при плотности бумаги от 221 г/м2 (80 ф. обложка) до 256 г/м2 (140 ф. индекс).

   Выберите [Толст.бумага 4] при плотности бумаги от 257 г/м2 (140 ф. для индекса) до 300 г/м2 (110 ф. для обложки).

6. Выберите формат бумаги и дважды нажмите кнопку [OK].

7. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- При копировании на толстую бумагу 4 бумага для копирования выводится во внутренний лоток, даже если будет указан другой лоток.

- Скорость печати для плотной бумаги может быть ниже, чем при использовании обычной бумаги.

- Для предотвращения одновременной подачи нескольких листов перед помещением в лоток их разделяют.