| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Разделительные листы

Между каждой страницей можно вставить разделительный лист.

- Нельзя настроить один и тот же лоток для подачи бумаги и для основного документа, и для разделительных листов.

Вставка разделительного листа после каждой страницы

- Печать

- Пустой

Вставка разделительного листа между прозрачными пленками (OHP)

- Печать

- Пустой

- При использовании функции разделительных листов в режиме пробной печати будет напечатана только первая копия. Задание напечатать остальные копии не сохраняется в аппарате.

- При использовании функции разделительных листов отменяются функции сортировки, двусторонней печати и сшивания.

- Разделительный лист должен иметь тот же размер и ту же ориентацию, что и основная бумага.

- При загрузке в лоток разделительных листов установите подходящий формат бумаги.

- Если параметр [Автовыбор лотка] выбран в списке [Входной лоток:] для основной бумаги, бумага выводится из лотка с бумагой ориентации . Таким образом, если для разделительных листов установлена ориентация , то ориентация разделительных листов глав и основной бумаги не будет совпадать.