РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Формат бумаги и область сканирования

В этом разделе описывается размер области, которую может сканировать и определять этот аппарат.

- При печати принятого сообщения на аппарате адресата размер получаемого изображения может несколько изменяться.

- Даже при правильном расположении документа на стекле экспонирования или в АПД аппарат может не передать поля шириной 3 мм (0,1 дюйма) по каждому краю документа.

- Если ширина бумаги, загруженной в принимающий аппарат, меньше ширины документа, принимаемое изображение будет уменьшено таким образом, чтобы оно уместилось по ширине бумаги. См. раздел "Автоматическое уменьшение".

- Автоматическое уменьшение

См. также

Размещение оригинала на стекле экспонирования
Размещение оригинала в АПД