РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# hostname

Чтобы изменить имя принтера, используйте команду "hostname".

Просмотр настроек

`msh> hostname`

Конфигурация IPv4

`msh> hostname "interface_name" "printer_name"`

- Введите имя принтера, используя 63 алфавитно-цифровых символов.

- Нельзя использовать имя принтера, начинающееся с "RNP" (любыми, строчными или прописными буквами).

- Для интерфейса Ethernet и IEEE 802.11 имя принтера будет одинаковым.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

- Если не указать интерфейс, автоматически будет выбираться интерфейс Ethernet.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Инициализация имени принтера для каждого интерфейса

`msh>hostname "interface_name" clear name`