| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка драйвера принтера PCL (IPP)

1. Закройте все работающие приложения.

2. Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   Начинается инсталляция.

3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4. Нажмите [Драйвер принтера PCL].

   В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появляется лицензионное соглашение по программному обеспечению.

5. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

6. Выберите требуемый драйвер принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

   Вы можете выбрать несколько драйверов принтера.

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

7. Нажмите кнопку [Далее >].

8. Выберите требуемую модель аппарата.

   Имя аппарата можно изменить в диалоговом окне [Изменить параметры для 'Имя принтера'].

9. Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью по имени аппарата.

   Информация в полях [Комментарий], [Драйвер] и [Порт] изменяется в зависимости от операционной системы, модели аппарата и порта.

10. Щелкните [Порт], затем щелкните [Добавить].

11. Нажмите [SmartDeviceMonitor], после чего нажмите [OK].

12. Щелкните [IPP].

13. В окне [Printer URL] введите "http://(IP-адрес аппарата или имя хоста)/printer" в качестве адреса аппарата.

    Если осуществлена аутентификация сервера для включения SSL (протокол шифрованной связи), введите "https://(IP-адрес аппарата или имя хоста)/printer" (должен быть установлен Internet Explorer 5.01 или более поздней версии).

    (Пример IP-адреса: 192.168.15.16)

    `http://192.168.15.16/printer`

    `https://192.168.15.16/printer`

    В качестве адреса аппарата введите "http://IP-адрес аппарата или имя хоста/ipp".

    Для подключения к аппарату, в случае адреса "192.168.001.010" следует ввести его в виде "192.168.1.10".

14. Введите имя для идентификации принтера в поле [IPP Port Name]. Используемое имя не должно совпадать с именами существующих портов.

    Если в этом месте не будет указано имя, то адрес в поле [Printer URL] будет использован в качестве имени порта IPP.

15. Щелкните [Detailed Settings] для выполнения необходимых настроек, а затем щелкните [ОК].

    Подробные сведения о настройках см. в справке SmartDeviceMonitor for Client.

16. Щелкните [OK].

17. Убедитесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт].

18. При необходимости введите код пользователя.

    Можно ввести до 8 цифровых знаков. Буквенные знаки или символы не допускаются.

19. Для конфигурирования данного принтера в качестве принтера по умолчанию установите флажок [Принтер по умолчанию].

20. Нажмите [Продолжить].

    Начнется процесс установки.

21. Щелкните [Готово].

22. Выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позже, затем нажмите [Готово].

    Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- Чтобы прервать установку выбранного драйвера, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.

- При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В таком случае запустите "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

- Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если все же требуется выполнить установку драйвера принтера, выберите параметр [Добавить принтер]. См. руководство по устранению неполадок.