| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Прием документов в соответствии со значениями параметров

В случае невозможности нормальной печати факсимильных документов режим замены приема позволяет принимать факсимильные сообщения, соответствующие указанным в пункте "Параметры пользователя" критериям. В данном разделе приведена информация об условиях, при которых это происходит.

При наступлении одного из указанных ниже событий аппарат принимает только документы, соответствующие критериям, указанным в пункте "Параметры пользователя".

Неполадки | Причины | Решения
--- | --- | ---
Горит индикатор . | Замятие бумаги. | Извлеките замятую бумагу. Для получения подробной информации об удалении бумаги см. руководство “Устранение неполадок”.
Горит индикатор . | Во всех лотках закончилась бумага. | Добавьте бумагу. Для подробной информации о добавлении бумаги см. руководство Об этом аппарате.
Горит индикатор . | Закончился тонер. | Замените картридж с тонером. Для подробной информации о замене картриджа с тонером см. руководство Об этом аппарате.
Отображается сообщение `"Данный лоток неисправен."` | Лоток неисправен. | Обратитесь в бюро обслуживания.

При помощи Параметра пользователя (переключатель 05, бит 2, 1) в меню Функции факса укажите следующие условия для режима Замены приема:

- При приеме Своего имени или Своего факс. в„–

  Аппарат переключается в режим замены приема только в том случае, если отправитель запрограммировал Свое имя или Свой факс.в„–. Если электропитание отключено в течение более часа, все сохраненные в памяти документы удаляются. В этом случае для определения отправителей удаленных документов может быть использован Журнал с тем, чтобы можно было повторить передачу удаленных документов.

  Если отправитель не запрограммировал значения параметров Свое имя или Свой факс.в„–, аппарат может не принять важный факсимильный документ. Рекомендуется попросить важных отправителей заранее запрограммировать значения Свое имя или Свой факс.в„–.

- Свободный прием

  Аппарат переключается в режим замены приема независимо от того, запрограммировал ли отправитель Свое имя или Свой факс. в„–.

- Совпадение кода закрытой сети

  Аппарат переключается в режим замены приема только в том случае, если запрограммированный код закрытой сети на другом конце совпадает с кодом закрытой сети данного аппарата.

- Отключено

  Аппарат не принимает никаких документов.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- Настройки параметров