РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Основные параметры

В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Основные параметры раздела Возм.копира/сервера док..

Приор. автовыб.плотн.из.

Можно установить, какое значение будет принимать параметр Авт.плотн.изобр. при включении, сбросе аппарата или сбросе режимов - "Вкл." или "Выкл.".

Значение по умолчанию параметра "Полноцветный: фото": [Выкл.]

Значение по умолчанию для параметра "Полноцветный: не фото": [Выкл.]

Значение по умолчанию параметра "Черно-белый: фото": [Выкл.]

Значение по умолчанию параметра "Черно-белый: не фото": [Вкл.]

Приоритет типа оригинала

Вы можете результативно выбрать тип оригинала при выключенном питании или при сброшенных режимах.

Значение по умолчанию "Полноцветный": [Текст / Фото]

Значение по умолчанию параметра "Черно-белый": [Текст / Фото]

Приоритет оригинала типа фото

При выборе параметра "Текст / Фото" или "Фото" можно указать приоритет типа оригинала фото.

Значение по умолчанию параметра "Текст / Фото": [Отпечат. фото]

Значение по умолчанию параметра "Фото": [Отпечат. фото]

Отображение типа оригинала

Можно сделать так, чтобы на начальном экране отображались типы оригиналов.

Значение по умолчанию: [Отобразить]

При выборе "Спрятать" экран выглядит следующим образом.

Отображение данных о бумаге

Выберите для активирования на исходном экране имеющиеся лотки и форматы бумаги.

Значение по умолчанию: [Отобразить]

При выборе значения "Спрятать" экран выглядит следующим образом.

Нажмите [Автовыбор бумаги] для отображения форматов бумаги.

Ориентация оригинала при 2-ст.реж.

Можно настроить ориентацию оригиналов при копировании двусторонних оригиналов.

Значение по умолчанию: [Верх к верху]

Ориентация копий при 2-ст.реж.

При создании двусторонних копий можно задать ориентацию копий.

Значение по умолчанию: [Верх к верху]

Макс. количество копий

Максимальное количество копий можно установить от 1 до 999.

Значение по умолчанию: [99 9 лист(ов)]

Автосмена лотков

При загрузке бумаги одного формата в два или более лотка аппарат автоматически переключается на другой лоток, когда в первом лотке кончается бумага (если выбрана Автовыбор бумаги). Эта функция называется “Автосмена лотков”. Эта настройка указывает, следует ли использовать Автосмену лотков или нет.

Значение по умолчанию: [С вращением изобр.]

- С вращением изображения

  Используйте для копирования при использовании функции Автосмена лотков.

- Без вращения изображения

  Используйте при копировании с функцией Автосмена лотков только в том случае, если вы загружаете бумагу одинакового формата и ориентации в два и более лотков. Если бумага имеет разный формат или ориентацию, копирование прерывается, и появляется сообщение `“Положите бумагу.”`.

- Выкл.

  Когда бумага в лотке заканчивается, копирование прерывается, и появляется сообщение `“Положите бумагу.”`

Зв.опасн.: ориг.ост.на стекле эксп.

Вы можете установить, следует ли использовать гудок для сигнализации о том, что вы забыли убрать оригинал.

По умолчанию: [ВКЛ.]

Если во время выполнения параметров системы для параметра "Звук клавиш панели" (параметры системы) установлено значение "Выкл.", эта функция не будет действовать, даже если она переведена в положение "Вкл.".

Вызов по окончании задания

Вы можете задавать генерацию звука гудка (“pi”) после окончания копирования.

Если в качестве значения параметра Звука клавиш панели в "Общих параметрах" (Параметры системы) выбрано "Самый тихий", "Тихий", "Умеренный" или "Громкий", то аппарат просигналит, что задание не выполнено из-за того, что печать была прервана, в лотке кончилась бумага или произошло замятие бумаги.

По умолчанию: [ВКЛ.]

Настройте функцию: копир

На функциональные кнопки функции копирования можно назначить до шести часто используемых функций.

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 1”: [1 с тр. 2 с тр.: В к В]

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 2": [2 с тр. 2 с тр.]

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 3”: [1 с тр. Комб. 2 ориг.]

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 4”: [1 с тр. Комб. 4 ориг.]

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 5”: [Создать поле]

Значение по умолчанию параметра "Настройте функцию: копир 6": [Выкл.]

Настр.ф-цию:сохр.серв.докум.

На клавиатуре хранилища сервера документов вы можете назначить до шести функций, наиболее часто используемых для сканирования документов.

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 1": [2 с тор. ориг. Верх к верху]

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 2": [1 с тр. Комб. 2 ориг.]

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 3": [1 с тр. Комб. 4 ориг.]

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 4": [1 с тр. Комб. 8 ориг.]

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 5": [Создать поле]

Значение по умолчанию параметра "Настр.ф-цию:сохр.серв.докум. 6": [Выкл.]