РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Если установлен интерфейсный блок IEEE 802.11

При использовании интерфейса IEEE 802.11 в сети обратите внимание на следующее.

Если в сети используется интерфейс беспроводной ЛВС, необходимо учитывать следующее:

При перемещении устройства

Отсоедините антенны при перемещении устойства в пределах помещения.

После перемещения устройства снова установите антенны и убедитесь в следующем:

- Антенны расположены вдали от препятствий.

- (в основном Европа и Азия)

  Расстояние между антеннами составляет 40 - 60 мм, и они не соприкасаются.

- (в основном Северная Америка)

  Расстояние между антеннами составляет от 1,6 до 2,4 дюйма, и они не соприкасаются.

- Крышка стекла экспонирования и устройство автоматической подачи документов (АПД) не касаются антенн.

Если сеть обеспечивает слишком слабый радиосигнал

При низком уровне радиосигнала сеть не функционирует вследствие прерываний и сбоев соединений. При проверке сигнала беспроводной ЛВС и точки доступа примите следующие меры:

- Расположите точку доступа ближе к устройству.

- Уберите препятствия между точкой доступа и устройством.

- Уберите от устройства и точки доступа приборы, генерирующие радиоволны, например, микроволновые печи.

- Для получения дополнительной информации о состоянии радиоволн точки доступа см. руководство по точке доступа.