РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Инсталляция драйвера TWAIN с поставляемого компакт-диска

В данном разделе описывается процедура установки драйвера TWAIN на компьютере-клиенте с поставляемого компакт-диска.

Чтобы использовать сетевой TWAIN-сканер, необходимо установить на компьютер-клиент драйвер TWAIN.

Запустите Windows, а затем вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера-клиента.

Начинается инсталляция.

Щелкните мышью на [Драйвер TWAIN].

Запускается инсталлятор драйвера TWAIN. Далее следуйте инструкции.

- Перед запуском инсталляции проверьте системные требования для драйвера TWAIN. Для получения подробной информации о системных требованиях см."Программное обеспечение, поставляемое на CD-ROM".

- Инсталляция может быть выполнена с помощью программы автоматического запуска. Для получения подробной информации о программе автоматического запуска см."Программа автозапуска".

- Если инсталлятор автоматически не запускается см. "Программа автозапуска".

- После инсталляции может появиться сообщение о перезагрузке компьютера-клиента. В этом случае перезагрузите компьютер-клиент.

- После инсталляции в [Программы] или [Все программы] меню [Пуск] добавляется папка с именем используемого аппарата. Отсюда на экран может быть вызвана cправка.

- В файле "Readme.txt" содержатся замечания по использованию сетевого TWAIN-сканера. Обязательно прочитайте их перед использованием сканера.

- Программное обеспечение, поставляемое на компакт-диске

- Программа автозапуска