РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Руководство по компонентам типа 3 и 4

В данном разделе приведены наименования и функции компонентов моделей 3 и 4.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия различными предметами. При перегреве устройства возможно возникновение неисправности.

Вид спереди и слева

1. Крышка стекла экспонирования (опция), реверсивный АПД (опция)или АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования

   (На рисунке показан реверсивный АПД.)

   Опустите крышку стекла экспонирования или АПД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

   При загрузке стопки оригиналов в АПД, документы будут автоматически подаваться один за одним.

   Реверсивный АПД сканирует обе стороны оригинала - по одной стороне за раз.

   АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования сканирует обе стороны оригинала одновременно.

2. Стекло экспонирования

   Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

3. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

4. Основной переключатель питания

   Если устройство не работает после включения рабочего выключателя, убедитесь, что выключатель основного питания включен. Если он выключен, включите его. См. раздел "Включение/выключение питания".

5. Панель управления

   См. раздел "Панель управления".

6. Внутренний лоток 1

   Сюда выводятся копии, напечатанные документы и факсимильные сообщения.

7. Передняя крышка

   Откройте для доступа к внутренней части устройства.

8. Лотки для бумаги (лотки 1 2)

   Место для загрузки бумаги.

9. Нижние лотки для бумаги (дополнительно)

   Место для загрузки бумаги.

10. Рабочий переключатель

    Нажмите для включения питания (загорается индикатор рабочего переключателя). Для выключения питания нажмите снова (индикатор рабочего состояния гаснет). См. раздел "Включение/выключение питания".

Вид спереди и справа

1. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

2. Обходной лоток

   Используется для копирования или печати на OHP-пленках, бумаге для этикеток (самоклеющиеся этикетки), конвертах и бумаге нестандартных форматов.

3. Удлинитель

   Вытащите этот удлинитель при загрузке в обходной лоток листов, формат которых превышает A4.

4. Нижняя правая крышка

   Откройте эту крышку при замятии бумаги.

Вид сзади и слева

1. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

- Для охлаждения внутренних деталей аппарата вентилятор может продолжать работать после завершения аппаратом большого задания на печать. Дополнительную информацию смотрите в руководстве по устранению неполадок.

- Панель управления

- Включение / выключение питания