РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Windows 7 - порт WSD

Закройте все работающие приложения.

В меню [Пуск] выберите [Компьютер].

Шелкните [Сеть].

Щелкните правой кнопкой мыши на значок аппарата, а затем на [Установить].

Установка драйвера запустится автоматически.

При появлении сообщения "Установка программного обеспечения драйвера не выполнена" закройте сообщение, затем перейдите к шагу 5.

В меню [Пуск] нажмите [Устройства и принтеры].

Щелкните на [Установить принтер].

Выберите пункт [Добавить локальный принтер].

Установите флажок [Использовать существующий порт:] и выберите порт WSD.

Нажмите [Далее].

Нажмите кнопку [Установить с диска...].

Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Закрыть].

Щелкните [Обзор...], после чего укажите местоположение драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть окно [Установка с диска].

Выберите производителя и название модели аппарата, которую хотите использовать, затем нажмите [Далее].

Следуйте инструкциям на экранах.

Согласно потребностям можно изменять название аппарата, настраивать аппарат как принтер по умолчанию и/или принтер общего пользования, а также печатать пробную страницу.

Щелкните [Готово].

Если установка прошла успешно, значок принтера, подключенного к порту WSD, добавляется в окне [Устройства и принтеры].

- Назначенное "WSD" имя порта использует произвольные строки символов. Вы не можете свободно менять его.

- Чтобы прервать установку, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки. При переустановке порта WSD щелкните правой кнопкой мыши значок аппарата в окне [Сеть] и выберите пункт [Удалить].