| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Указание группы адресатов

Если в группе запрограммировано несколько адресатов, то документы можно отправлять всем адресатам группы всего несколькими нажатиями клавиш.

Адресаты, запрограммированные в группе, отмечаются значком .

- Предварительно запрограммируйте группы в списке адресатов. Для получения подробной информации о программировании адресатов см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Группы адресатов можно использовать только для передачи из памяти; их нельзя использовать для прямой передачи. При использовании группы адресатов аппарат автоматически переключается в режим передачи из памяти.

- Общее число адресатов, запрограммированных в несколько групп, не должно превышать максимального числа адресатов, указанных для одного файла, см. раздел "Максимальные значения".

1. Выберите вкладку типа передачи для переключения типа передачи между режимами "Факс/IP-факс", "Интернет-факс", "Эл. почта" или "папка".

2. Нажмите клавишу адресата, запрограммированную для требуемой группы.

   Адресат установлен, и клавиша адресата выделена.

   Для выбора дополнительных групп повторите шаг 2.

3. Нажмите клавишу [Пуск].

- Чтобы посмотреть, какие адресаты зарегистрированы в группе, распечатайте список группы с помощью функции Распечатка адресной книги: список адресатов. в меню Параметры системы. Для получения подробной информации о способах печати см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Если в указанную группу включен адресат, который несовместим с указанным типом передачи, отображается подтверждающее сообщение. Нажмите клавишу [Выбрать], чтобы выбрать адресатов, для которых зарегистрированы номера или адреса указанного типа передачи. Нажмите [Отмена], чтобы изменить адресата.

- Чтобы отменить передачу каким-либо адресатам в группе, нажмите [Расш.груп.знач.] в [Проверить режимы]. Затем на экране режима ожидания нажимайте стрелочки [] и [] для отображения адресатов, а затем жмите клавишу [Сброс/Стоп]. Можно также отменить передачу путем нажатия на кнопку назначения.

- Максимальные значения