РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Сканирование всего оригинала нестандартного размера

В этом разделе описывается порядок указания особых форматов для сканирования всей области оригинала. Если нужно отсканировать всю область оригинала нестандартного размера, выберите [Нест. разм.] в качестве формата сканирования.

Для отображения окна настройки нестандартного размера, нужно нажать на кнопки: [Установки сканир.] > [Размер скан.] > [Нест. разм.] на исходном экране сканера.

В следующей таблице описывается порядок измерения оригиналов особого формата и указания параметров сканирования в меню настроек особого формата.

Как определить размер

Ориентация и расположение оригинала | Способ измерения для сканирования всей области оригинала нестандартного размера.
--- | ---
При ориентации на стекле экспонирования или в АПД |
При ориентации на стекле экспонирования или в АПД |

Настройки сканирования в окне настройки нестандартного размера

1. Размер оригинала (X1 и Y1)

   Укажите длину и ширину оригинала.

   Введите действительные значения ширины и длины в поля [X1] и [Y1] соответственно, затем нажмите клавишу [].

2. Нач.положение (X2 и Y2)

   Установите для параметра Нач.положение значение 0 мм (0 дюймов).

   Введите "0" в поле [X2] и [Y2], а затем нажмите клавишу [].

3. Обл.сканирования (X3 и Y3)

   Укажите те же значения, что и в пункте Размер оригинала (X1, Y1).

   Введите в поля [X3] и [Y3] те же значения, что и для пункта Размер оригинала (X1 и Y1 соответственно), а затем нажмите клавишу [].

- Для X1 и Y1 вы можете указать 140 мм (5,5 дюймов) или более.

- При сканировании оригиналов с использованием опции [Нест.разм.] нельзя вводить специальные значения в поля [Размер оригинала] и [Нач.положение]. Чтобы сконфигурировать область сканирования, сначала укажите [Обл.сканирования] и [Нач.положение], а затем [Размер оригинала].

- При сканировании оригинала с размерами, меньшими 140 мм (5,5 дюймов), установите параметры так, как если бы сканировали часть оригинала с размерами, превосходящими 140 мм (5,5 дюймов). Например, чтобы отсканировать наклейку CD-диска на стекле экспонирования, задайте X1 - X3 и Y1 - Y3, глядя на схему внизу. Для получения подробной информации см. раздел "Процедура настройки нестандартного размера при сканировании части оригинала".

- Подробные сведения о размещении оригиналов см. в разделе "Настройка типа подачи оригинала".

- Процедура настройки нестандартного размера при сканировании части оригинала

- Настройка типа подачи оригинала