| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка параметров IEEE 802.1X для беспроводной ЛВС

1. Войдите в Web Image Monitor в режиме администратора.

2. В области меню щелкните [Конфигурация].

3. В разделе "Безопасность" щелкните [IEEE 802.1X].

4. В поле "Имя пользователя" введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

5. Введите имя домена в поле "Имя домена".

6. Выберите "EAP тип". Конфигурация зависит от EAP Типа.

   EAP-TLS

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

   LEAP

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

   EAP-TTLS

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

   - Выберите [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] или [MD5] в меню "Фаза 2 Метод".

     В зависимости от сервера RADIUS, который вы можете захотеть использовать, некоторые методы могут оказаться недоступными.

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите имя хоста для сервера RADIUS в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

   PEAP

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Пароль", а затем введите пароль, установленный на сервере RADIUS.

     Если параметр [TLS] выбран для "Фаза 2 Метод", вам нет необходимости указывать пароль.

   - Нажмите на кнопку [Изменить] в поле "Стадия 2 Имя пользователя", а затем введите имя пользователя, установленное на сервере RADIUS.

   - Выберите [MSCHAPv2] или [TLS] в меню "Фаза 2 Метод".

     Если вы выбрали [TLS], то вы должны установить "Сертификат клиента IEEE 802.1X".

   - Выполните следующие настройки в зависимости от используемой операционной системы:

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Аутентифицировать сертификат сервера".

     - Выберите [Вкл.] или [Выкл.] в "Доверять право собственности промежуточного сертификата".

     - Введите для сервера RADIUS имя хоста в поле "ИД сервера".

     - Выберите пункт [Вкл.] или [Выкл.] в окне "Разрешение Суб-домена".

7. Щелкните [OK].

8. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

9. В области меню щелкните [Конфигурация].

10. В разделе "Интерфейс" выберите [Настройки беспроводной сети].

11. Выберите [Беспроводная сеть] в области "Тип LAN (сети)".

12. Выберите [Инфраструктура] в поле "Режим соединения".

13. Введите в [SSID] алфавитно-цифровые символы (a-z, A-Z или 0-9) в соответствии с точкой доступа, которую нужно использовать.

14. Выберите [WPA] в поле "Метод защиты".

15. Выберите [TKIP] или [CCMP (AES)] в поле "WPA метод шифр." в соответствии с точкой доступа, которую вы хотите использовать.

16. Выберите [WPA] или [WPA2] в поле "WPA Метод аутентификации".

17. Щелкните [OK].

18. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

19. Щелкните [Завершение сеанса].

20. Выйдите из Web Image Monitor.

- Если возникнет проблема с настройками, может оказаться невозможным вести обмен данными с принтером. Для того чтобы определить ошибку, распечатайте сводку сети.

- Если не удается выявить, в чем проблема, переустановите интерфейс принтера на нормальное состояние, а затем повторите процедуру сначала.