РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Автокалибровка цвета

В этом разделе описывается автокалибровка цвета.

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Нажмите [Тех.обслуж.].

Нажмите [Автокалибровка цвета].

Нажмите [Пуск].

При выполнении автокалибровки цвета с помощью функции копирования нажмите [Пуск] в окне Функция копира. При выполнении автокалибровки цвета с помощью функции принтера нажмите [Пуск] в окне "Функция копира".

Нажмите [Пуск печати].

Печатается тестовый шаблон.

- Функция копира

- Функция принтера

  При выполнении автокалибровки цвета с помощью функции принтера выберите тестовые узоры в меню [Тестов. изображ.1 (600 600 т/д)], [Тестов.изображ.2 (1800 600 т/д)], [Тестов.изображ.3 (9000 600 т/д)] или [Тестов.изображ.4 (1200 1200 т/д)], затем нажмите [Пуск печати].

Положите тестовый образец на стекло экспонирования и нажмите клавишу [Нач. скан.]

Изображение будет скорректировано после исчезновения сообщения `“Выполняется сканирование. Пожалуйста, подождите.”`.

- Тестовый шаблон не будет читаться, если он установлен в АПД.

- Тестовый образец печатается на листе формата A4, 81/2 11. Если формат A4 отсутствует, будет использоваться формат A3 или B4 JIS (Japanese Industrial Standard). Проверьте, установлена ли бумага в лоток.

- Установите тестовый шаблон следующим образом:

- Положите тестовый образец на стекло экспонирования, а затем положите сверху 2 или 3 белых листа того же формата, что и тестовый образец.