| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Удаление застрявших скрепок

В этом разделе описывается порядок удаления застрявших скрепок.

| Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.

- Застревание скрепок может возникать в результате скручивания бумаги. В таких случаях переверните в лотке бумагу для копирования.

- Если установлен финишер, то после удаления застрявших скрепок при нескольких первых попытках использования стэплера скрепки подаваться не будут.

- Удалите застрявшие скрепки в соответствии с типом финишера. Если вы не уверены, то проверьте тип. Для дополнительной информации о типах финишера см. Об этом аппарате.

См. также

Финишер SR 3050
Финишер SR 790
Финишер-брошюровщик SR 3000
Финишер-брошюровщик SR 3020
Финишер-брошюровщик SR 3020 (сшивание внакидку)
Финишер SR 3030