| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отправка оригиналов с использованием стекла экспонирования (прямая передача)

В этом разделе описывается отправка оригиналов в режиме прямой передачи с помощью стекла экспонирования.

1. Нажмите клавишу [Пр. пер.].

2. Поместите первую страницу лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

3. Укажите адресата.

4. Выполните необходимые установки сканирования.

5. Нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат выполнит набор адресата.

6. При отправке нескольких оригиналов поместите следующий оригинал на стекло экспонирования в течение 10 секунд, а затем повторите шаги 4 и 5.

   Повторите этот шаг для каждой страницы.

7. Нажмите клавишу [].