| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отчет о результатах связи (передача из памяти)

Такой отчет печатается по окончании передачи из памяти для проверки результата передачи.

- Эту функцию можно включить или выключить при помощи Параметра пользователя (переключатель 03, бит 0) в меню Функции факса.

- Если установлена аутентификация пользователя, можно настроить отображение имени отправителя при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 5) в меню Функции факса.

- Можно выбрать добавление части изображения оригинала в отчет при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 7) в меню Функции факса.

- Если установлена аутентификация пользователя, можно настроить отображение адресата при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 4) в меню Функции факса.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- В столбце "Стр." указывается суммарное число страниц. В столбце "Страница не отправлена" указывается число страниц, которое не удалось отправить.

- "--" означает, что документ Интернет-факса отправлен на почтовый сервер, запрограммированный в данном аппарате. (Но это не означает, что электронная почта была доставлена.)

- Для просмотра отчета без разрыва текста выберите шрифт с одинаковой шириной символов в настройках приложения электронной почты.

- Если указаны два и более адресатов, такой отчет печатается после отправки факса всем адресатам.

- Если функция печати такого отчета в аппарате не активизирована, а отправить факсимильный документ не удалось, печатается отчет о сбоях связи. См. раздел "Отчет об ошибке связи".

- Если запрограммирована Клавиша быстрого набора для Результатов передачи электронной почты, можно выбрать, будет ли отправляться отчет по электронной почте после передачи. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Отчет об ошибке связи

- Общие настройки

- Настройки параметров