| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Програм. нач. установки спец. отправителя

В этом разделе описывается порядок программирования Начальной установки специального отправителя.

Выполните программирование “Исходной установки” Специального отправителя. Можно также указать формат бумаги для обходного лотка.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Уст.прием.].

3. Нажмите на [Запрограммир. спец. отправителя].

4. Нажмите на [Исходная установка].

5. Выберите функцию для программирования.

6. Для программирования функций Разрешенный прием и Специальная функция приема нажмите [Разрешенный прием] или [Специальная функция приема].

7. Нажмите на [Вкл.] или [Выкл.], а затем на [OK].

   На иллюстрации в качестве примера показан экран "Разрешенный прием".

8. Для программирования параметра Ф-т бум. для обх.лотка нажмите [Ф-т бум. для обх.лотка].

9. Выберите желаемый формат для программирования.

   Вы можете выбрать формат из [Автоопределение], [Обычный размер] или [Нест. разм.].

   При выборе [Автоопределение] перейдите к шагу 14.

   При выборе [Обычный размер] перейдите к шагу 10.

   При выборе [Нест. разм.] перейдите к шагу 11.

10. Выберите желаемый формат из отображаемых форматов для программирования.

    После выбора формата перейдите к шагу 14.

11. Убедитесь в том, что выбран [Вертик.].

12. Введите с цифровой клавиатуры вертикальный размер бумаги, а затем нажмите на клавишу [].

    Укажите вертикальный размер от 90 мм (3,6 дюйма) до 305 мм (12,0 дюймов).

    Каждый раз при нажатии на [мм] или [дюйм] происходит переключение единиц между "мм" и "дюймами".

    Если вы ввели длину и изменили единицы нажатием на [мм] или [дюйм], автоматически выполняется преобразование единиц (дроби округляются).

13. Введите с цифровой клавиатуры горизонтальный размер бумаги, а затем нажмите на клавишу [].

    Укажите горизонтальный размер от 148 мм (5,9 дюйма) до 600 мм (23,6 дюйма).

    Каждый раз при нажатии на [мм] или [дюйм] происходит переключение единиц между "мм" и "дюймами".

    Если вы ввели длину и изменили единицы нажатием на [мм] или [дюйм], автоматически выполняется преобразование единиц (дроби округляются).

14. Нажмите [OK].

15. Нажмите [Выход].

16. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- При выборе [Автоопределение] аппарат распознает формат бумаги автоматически.