РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Ввод тона

Эта функция позволяет аппарату, подключенному к импульсной линии, передавать тональные сигналы (например, если необходимо использовать специальный сервис на линии с тональным набором).

После нажатия клавиши [Тон] аппарат набирает номер, используя тональные сигналы.

В этом разделе на примере режима "Без снятия трубки" объясняется использование функции тонального набора.

Нажмите клавишу [авт.].

Введите номер факса, используя цифровые клавиши.

Нажмите клавишу [Тон].

Введите с помощью цифровых клавиш номер, который следует набрать в тональном режиме.

Нажмите клавишу [Пуск].

Начинается передача.

Для отмены передачи нажмите клавишу [Сброс/Стоп] и удалите оригиналы.

После передачи появляется экран режима ожидания.

- Некоторые службы могут быть недоступны даже при использовании функции "Тоновый".

- Тон отображается на дисплее в виде "T", и последующие номера набираются с использованием тональных сигналов.