| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Режим международной передачи

Если параметр "Реж. Международн. Пер." установлен на [Вкл.], аппарат выполняет отправку факсов на меньшей скорости. Это гарантирует успешное получение, но при этом увеличивается время отправки.

Для отправки факса с помощью международного режима передачи необходимо сначала установить параметр "Реж. Международн. Пер." на [Вкл.] и зарегистрировать адресата в Адрес.книге. Для получения подробной информации о регистрации адресатов для международного режима см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.