РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Драйвер ЛВС-факса

В данном разделе приведена информация о пути к файлу и системным требованиям драйвера ЛВС-факса.

- Драйвер ЛВС-факс можно установить с компакт-диска, предоставленного вместе с этим устройством или скачать его с веб-сайта производителя. Если вы используете операционную систему Windows XP/Vista/7 x64 или Windows Server 2003/2003 R2/2008 R2 x64, драйвер ЛВС-факс необходимо скачать с веб-сайта производителя. Выберите этот аппарат и используемую операционную систему, а затем загрузите его.

Этот драйвер необходим для использования функций ЛВС-факса.

Путь файла

Драйвер находится в следующей папке прилагаемого к аппарату компакт-диска:

`\DRIVERS\LAN-FAX\XP_VISTA`

Системные требования

- Аппаратное обеспечение

  PC/AT-совместимые аппараты, полностью поддерживающие указанную ниже операционную систему

- Операционные системы

  Windows 2000/XP/Vista/7

  Windows Server 2003/2003 R2/2008

- Дисплей

  VGA 640 × 480 пикселей или больше

- Перед началом установки закройте все остальные приложения.