| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование DHCP

Вы можете использовать принтер в среде DHCP. Вы можете также зарегистрировать NetBIOS имя принтера на сервере WINS, если он работает.

- Принтеры, для которого выполнена регистрация имени принтера NetBIOS на сервере WINS, необходимо настроить для сервера WINS.

- Поддерживаемыми серверами DHCP являются Microsoft DHCP Server, включенный с Windows 2000 Server и Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2 и сервер DHCP, включенный с NetWare и UNIX.

- Если сервер WINS не используется, зарезервируйте IP-адрес принтера на сервере DHCP, чтобы этот IP-адрес назначался каждый раз.

- Для того чтобы использовать WINS сервер, измените установку WINS сервера на "Активно" с панели управления.

- Используя WINS сервер, вы можете конфигурировать имя хоста через удаленный порт сетевого принтера.

- DHCP relay-agent не поддерживается. Если вы используете DHCP relay-agent в сети через ISDN, это приведет к увеличению расходов. Дело в том, что компьютер присоединяется к линии ISDN каждый раз, когда пакет передается из принтера.

- Если имеется более одного сервера DHCP, используйте одинаковую установку для всех серверов. Аппарат будет использовать данные, полученные от DHCP-сервера, который ответит первым.

- Серверы DHCP могут работать в среде IPv6, однако их нельзя настроить для назначения IPv6-адресов или получения имен хостов.

См. также

Использование AutoNet