| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Прием в память

Аппарат ждет, пока сохранятся в памяти все полученные страницы, затем начинает печать документа.

- Если происходит сбой питания (отключается основной переключатель питания) или машина отключена от розетки более часа, все документы, сохраненные в памяти, удаляются. При включении питания выключателем, печатается протокол сбоя питания, который позволяет проверить список удаленных файлов. Обычное выключение питания выключателем не приводит к удалению сохраненных документов. См. руководство Устранение неполадок.

- Прием большого числа документов или документов с большим объемом данных может оказаться невозможным. В этом случае мы рекомендуем установить для параметра "Объем печ. прин. ф-ла" значение "1" и отключить параметр "Комбинир.2 оригиналов" или "2-стороняя печать". Можно также установить дополнительный модуль расширения памяти.

- При недостатке свободной памяти прием факсимильных документов может оказаться невозможным.

- Если при приеме в память свободный объем памяти уменьшается до 0%, последующий прием становится невозможным, и текущая передача прекращается.

- Прием всегда установлен как Непосредственный прием, если только для параметра "Комбинир. 2 оригиналов" или [2-стороняя печать] не установлено значение "Вкл.", или для параметра [Объем печ.прин.ф-ла] не установлено значение "2" или выше. В таком случае аппарат переключается на Прием в память.

- Если выбрано сохранить для параметра Установки принимаемого файла в меню Функции факса, то полученный документ сохраняется на жестком диске и не будет распечатан. При необходимости данные документы можно распечатать с аппарата или подключенного компьютера.