| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Указание пути посредством просмотра адресатов сети в браузере

Для нахождения папки-получателя можно выполнить просмотр компьютеров сети, а затем указать путь к ней.

1. Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

2. Нажмите кнопку [SMB].

3. Нажмите на кнопку [Просмотр сети] под полем имени пути.

   Появятся присутствующие в сети домены или рабочие группы.

   При появлении сообщения `"Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."`, см. Устранение неполадок.

4. Выберите домен или рабочую группу, в которой располагается папка-получатель.

5. Выберите компьютер-клиент, на котором находится папка назначения.

   Если не удалось найти нужный компьютер, нажмите на [Один уров. вверх] и просмотрите этот уровень в браузере.

   Если для получения доступа к выбранному компьютеру требуется аутентификация, то появляется окно аутентификации. Для аутентификации введите имя пользователя и пароль.

6. Выберите папку назначения.

   Если выбранная папка имеет вложенные папки, появится список вложенных папок.

   Если не удалось найти папку адресата, нажмите на [Один уров. вверх], а затем выполните поиск папки на этом уровне.

7. Дважды нажмите [OK].

- Если для доступа к папке требуется аутентификация, то появляется окно логина. Введите имя пользователя и пароль.

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- На экране может быть отображено до 100 компьютеров или общих папок.

- Аппарат может и не передать файл, если у вас нет права записи в эту общую папку, или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге