РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Windows Vista, Windows Server 2008 - порт WSD

Закройте все работающие приложения.

В меню [Пуск] выберите [Сеть].

Появится окно [Сеть] и автоматически начнется поиск устройств.

Щелкните правой кнопкой мыши на значок аппарата, а затем на [Установить].

При появлении диалогового окна [Управление учетными записями пользователей] нажмите [Продолжить].

Откроется диалоговое окно [Найдено новое оборудование].

Выберите вариант [Найти и установить драйвер (рекомендуется)].

При появлении диалогового окна [Управление учетными записями пользователей] нажмите [Продолжить].

Нажмите [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере (для опытных пользователей)].

Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Закрыть].

Щелкните [Обзор...], после чего укажите местоположение драйвера принтера.

Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

- PCL 5c

  D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

- PCL 6

  D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Нажмите [Далее].

В случае появления сообщения [Не удалось проверить издателя этих драйверов] нажмите [Все равно установить этот драйвер].

Щелкните [Закрыть].

Если установка прошла успешно, значок принтера, подключенного к порту WSD будет добавлен в окно [Принтеры].

- Назначенное "WSD" имя порта использует произвольные строки символов. Вы не можете свободно менять его.

- Чтобы прервать установку, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки. При переустановке порта WSD щелкните правой кнопкой мыши значок аппарата в окне [Сеть] и выберите пункт [Удалить].