РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройки выходного лотка (Тип 3 и 4)

В этом разделе рассматриваются параметры выходного лотка.

- Количество лотков определяется комплектацией аппарата.

  - Если установлен внутренний лоток 2, будет отображаться клавиша [Внутренний лоток 2].

  - Если установлен внешний лоток, будет отображаться клавиша [Внешний лоток].

  - Когда установлен финишер, отображаются [Сдвижной лоток финишера] и [Верхний лоток финишера].

- Если выбрать настройку, при которой используется финишер, существует вероятность того, что задание не будет выведено в указанный выходной лоток.

  - Если выбрать сшивание или перфорацию, задание будет доставлено в верхний лоток финишера или в сдвижной лоток финишера.

  - Если выбрать сортировку со сдвигом, задание будет доставлено в сдвижной лоток финишера.

1. Сдвижной лоток финишера

2. Верхний лоток финишера

3. Внешний лоток

4. Внутренний лоток 2

5. Внутренний лоток 1

- Если выбрать сшивание по центру, то задание будет доставлено в лоток финишера-брошюровщика.

1. Лоток финишера-брошюровщика