| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ethernet

В этом разделе перечислены настройки, необходимые для использования функции сканера с соединением Ethernet.

Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе "Параметры интерфейса".

Меню | Инструменты пользователя | Требования к настройке
--- | --- | ---
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес аппарата | Требуется
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес шлюза | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес аппарата | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес шлюза | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Устан.адрес автоконфиг.IPv6 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DDNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPsec | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя домена | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация WINS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Действующий протокол | Требуется
Пар.инте./Сеть | Протокол доставки NCP | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Тип блоков данных в сети | При необходимости
Пар.инте./Сеть | SMB Имя компьютера | При необходимости
Пар.инте./Сеть | SMB Рабочая группа | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Скорость Ethernet | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Аутентификация IEEE 802.1X для Ethernet | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Тип LAN (сети) | Требуется
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SNMPv3 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SSL/TLS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя узла | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя аппарата | При необходимости

- Чтобы настроить параметр Действующий протокол, убедитесь в том, что для протокола, который будет использоваться, установлено значение [Активн.].

- Параметр [Тип LAN (сети)] отображается при установке платы беспроводной ЛВС. Если подсоединен как интерфейс Ethernet, так и интерфейс беспроводной ЛВС, приоритетом обладает выбранный интерфейс.

- Параметры интерфейса