РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# sntp

Часы принтера можно синхронизировать с часами сервера NTP с помощью Simple Network Time Protocol (SNTP). Используйте команду "sntp" для изменения настроек SNTP.

Просмотр настроек

`msh> sntp`

Настройка адреса сервера NTP IPv4

Можно задать адрес IPv4 сервера NTP.

`msh> sntp server "IPv4_address"`

Настройка имени хоста NTP

Можно задать имя хоста сервера NTP.

`msh> sntp server "hostname"`

Удаление настройки сервера NTP

`msh> sntp server clear`

Конфигурация интервала

`msh> sntp interval "polling_time"`

- Вы можете указать интервал синхронизации принтера оператором указанного NTP сервера. По умолчанию 60 минут.

- Интервал может быть введен как 0 или между 15 и 10080 минутами.

- Если вы установили 0, принтер синхронизируется с NTP сервером, только если вы выключили принтер. После этого принтер не синхронизируется с NTP сервером.

Конфигурация часового пояса

`msh> sntp timezone "±hour_time"`

- Вы можете указать поясное различие между часами принтера и часами NTP сервера. Значения лежат между -12:00 и +13:00.

- Для сервера ntp можно выбрать только адрес или имя хоста.