| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Передача и прием факсов через Интернет

Имеется возможность отправки и получения факсов через локальную сеть и Интернет.

Передача эл.почты

Данное устройство преобразует изображения сканированных документов в формат эл. почты, передает и принимает эти данные по сети Интернет.

- Чтобы отправить документ, вместо набора телефонного номера укажите адрес электронной почты получателя (передача Инт. факса и электронных сообщений).

- Данное устройство поддерживает прием сообщений электронной почты от других компьютеров или через функцию Инт. факс (получение и печать сообщений электронной почты и Инт.Факс).

- Получать факсимильные сообщения с использованием функции Инт.Факс могут совместимые с функцией Инт.Факс устройства и компьютеры, имеющие адрес электронной почты.

IP-факс

Функция IP-факс используется для передачи и приема документов между двумя факсимильными аппаратами непосредственно по сети TCP/IP.

- Чтобы передать документ, укажите IP-адрес или имя хоста вместо номера факса (Передача IP-факс).

- Данный аппарат поддерживает прием документов, отправленных с использованием функции Инт.Факс (Прием IP-факс).

- Данное устройство поддерживает передачу документов на подключенные к коммутируемой телефонной линии факсимильные аппараты G3 с использованием шлюза IP-телефонии.

- Для получения дополнительной информации о настройках см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Дополнительную информацию о передаче и приеме документов по сети Интернет см. в Руководстве по факсимильной связи.