| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Отправка IP-факса (адресаты IP-факса)

В этом разделе описывается указание адресата при передаче IP-факса.

При передаче IP-факса вместо номера факса укажите адресата IP-факса (IP-адрес, имя узла или условное обозначение телефонного номера).

1. Убедитесь, что выбрано [Факс].

2. Укажите действующий протокол.

   Дополнительную информацию смотрите в "Изменение порта линии".

3. Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

4. Введите адресата IP-факса и нажмите клавишу [ОК].

   Если введен неверный символ, нажмите клавишу [], [], [Забой] или [Удал.все]. Затем введите повторно правильно символы.

   Чтобы изменить адресата IP-факса после нажатия клавиши [ОК], нажмите клавишу [Ред. Адр.], повторно введите адресата IP-факса и нажмите клавишу [ОК].

5. Для добавления адресата нажмите клавишу [Добав.]

6. Укажите следующего адресата.

   Чтобы добавить другого адресата, повторите шаги 4 и 5.

   Нажимайте вкладку типа передачи для переключения типа передачи между следующими режимами: факс/IP-факс, интернет-факс, электронная почта или папка.

7. Нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат начинает сканирование оригинала и сохраняет его в памяти. По завершении сканирования загорается индикатор соединения и начинается передача.

- В зависимости от настроек безопасности клавиша [Ручн.ввод] может не отображаться, и ввод адресата IP-факса может оказаться невозможным.

- О выборе адресата из Адрес.книги см. “Использование адресной книги при указании адресатов”.

- IP-факс будет доступен только при условии совместимости шлюза (соответствующего стандарту T.38), привратника и SIP сервера с этим аппаратом. Для получения списка сертифицированных совместимых шлюзов, привратников и SIP серверов, обратитесь к местному представителю сервиса.

- Способы ввода адресата различаются в зависимости от настроек сети, установленных администратором. Для получения подробной информации обращайтесь к администратору аппарата. Для дополнительной информации о вводе адресата IP-факса см."Если используется сервер-сторож или SIP сервер".

- Подробную информацию о вводе текста см. в руководстве "Об этом аппарате".

- В меню Функции факса есть пользовательский параметр (переключатель17, бит 2), который позволяет настроить аппарат таким образом, чтобы пользователь принудительно нажимал [Добав.] при указании каждого адресата с помощью клавиши адресата. Это предотвращает случайную отправку пользователями документов неправильным адресатам. См. раздел “Настройки параметров”.

- Если нажать клавишу [Адр. Прог.], можно зарегистрировать введенного адресата в списке адресатов. Дополнительную информацию о сохранении введенных номеров см. в разделе "Регистрация введенных адресатов в адресной книге".

- Дополнительную информацию о максимальном количестве цифр для адресата см. в разделе "Максимальные значения".

- Изменение линейного порта

- Если используется сервер-сторож или SIP сервер

- Использование адресной книги при указании адресатов

- Регистрация введенных адресатов в адресной книге

- Нач. настройки

- Настройки параметров

- Максимальные значения

См. также

Если используется сервер-сторож или SIP сервер
Указание номера порта