| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Базовая процедура отправки файлов сканирования с использованием WSD

В данном разделе описывается базовая процедура отправки файлов сканирования с помощью WSD (Push-типа).

- При появлении сообщения `"Cбой при обновлении списка адресатов. Повторить?"` нажмите [OK]. Список адресатов будет обновлен.

1. Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

   Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

2. При отображении экрана эл. почты, сканирования в папку или сетевой доставки переключитесь на окно WSD сканера.

   Для получения подробной информации см. "Переключение на окно WSD сканера".

3. Установите оригиналы.

4. При необходимости нажмите [Установки сканир.] для конфигурации установок сканирования.

   Заметьте, что непосредственно с устройства можно указать только [Стереть границу]. Используйте компьютер клиента для конфигурации других настроек сканирования. Для дополнительной информации см."Изменение профиля сканирования".

5. При необходимости укажите плотность сканирования.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

6. При необходимости нажмите [Тип подачи ориг.] для конфигурации настроек ориентации оригинала.

   Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

7. Укажите адресата.

   Для подробной информации см. "Указание компьютера назначения клиента".

8. Нажмите клавишу [Пуск].

   При сканировании пакетов, разместите последующие оригиналы после отправки файлов сканирования.

- При использовании устройства как WSD сканера, вы можете указать только одного адресата на задание сканирования.

- Просмотреть отсканированные изображения нельзя. После нажатия клавиши [Пуск] можно просмотреть отсканированные изображения на компьютере.

- После нажатия клавиши [Пуск] на клиентском компьютере может возникнуть задержка времени и появиться сообщение об ошибке "Автоматическое сканирование не может быть завершено". Причиной этого сообщения может быть одно из следующего:

  - Процесс сканирования занимает много времени.

    Устройство отправит файлы сканирования еще раз. Подождите. В зависимости от настроек компьютера-клиента может потребоваться выполнение процедуры непосредственно на этом комьютере.

  - Операционная система может не поддерживать функции WSD (тип Push).

    Если сообщение появляется при каждом сканировании оригинала, вероятно, что функции WSD (тип Push) не могут использоваться. Используйте WSD (тип Pull) для сканирования.

- Для проверки успешной отправки файлов сканирования используйте окно Состояние файлов сканирования устройства или компьютер клиента. Подробные сведения см. в разделе "Состояние сканированных файлов".

- Для отмены заданного адресата нажмите адресата повторно или нажмите клавишу [Сброс/Стоп].

- Для отмены сканирования нажмите на клавишу [Сброс/Стоп]. Нельзя прервать сканирование с клиентского компьютера.

- Вы не можете сохранять на устройстве файлы, отсканированные с использованием WSD.

- Вы не можете использовать WSD для отправки файлов, сохраненных на устройстве.

- Вы не можете сканировать оригиналы во время сканирования других оригиналов.

- Двухсторонние оригиналы сканируются для открытия страницы (ориентация "верх к верху").

- Если сканирование не началось после нажатия клавиши [Пуск], возможно, устройство не зарегистрировано на компьютере или профиль устойства был неправильно сконфигурирован. Для дополнительной информации см. раздел "Регистрация устройства на компьютере-клиенте" или "Создание нового профиля сканирования".

- После отправки файлов сканирования настройки адресата автоматически удаляются. Если вы хотите сохранить эту информацию, обратитесь к вашему местному дилеру для получения дополнительной информации.

- Переключение на окно WSD сканера

- Изменение профиля сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Поиск компьютера клиента как места назначения

- Состояние отсканированных файлов

- Регистрация аппарата на компьютере-клиенте

- Создание нового профиля сканирования