| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Непригодная бумага

В этом разделе описывается бумага, непригодная для данного устройства.

| Не пытайтесь выполнять печать на листах, скрепленных скобками, алюминиевой фольге, копировалной бумаге или на любом виде проводящей ток бумаги. Это может привести к риску пожара.

- Во избежание сбоев не используйте ни один из следующих видов обработанной бумаги:

  - Бумага для струйных принтеров

  - Термобумага для факсимильных аппаратов

  - Бумага для художественных работ

  - Алюминиевая фольга

  - Копировальная бумага

  - Электропроводящая бумага

  - Бумага с линиями перфорации

  - Бумага с окантованными (загнутыми) краями

  - Цветные OHP-пленки с покрытиями, которые легко плавятся

  - Коверты с окнами

- При попытке копирования или печати на уже отпечатанных сторонах бумаги может возникнуть неисправность. Убедитесь, что печать выполняется только на чистых сторонах.

- Во избежание сбоев подачи бумаги не используйте бумагу следующих типов:

  - Имеющая перегибы, сложенная или мятая бумага

  - Перфорированная бумага

  - Скользкая бумага

  - Порванная бумага

  - Грубая бумага

  - Тонкая бумага с небольшой жесткостью

  - Бумага с пыльной поверхностью

- Замятие бумаги и прочие неполадки могут возникать даже при использовании бумаги поддерживаемых типов, если эта бумага находится в плохом состоянии.

- При копировании или печати на шероховатой бумаге изображение может быть смазанным.

- Не загружайте листы, которые уже использовались для печати на другом устройстве. (Неправильно хранившиеся листы могут вызвать замятие бумаги).