РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# diprint

С помощью порта прямой печати можно выполнить печать непосредственно с компьютера, подключенного к сети.

Используйте команду "diprint" для изменения настроек порта прямой печати.

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие настройки порта прямой печати:

`msh> diprint`

Пример вывода:

`port 9100`

`timeout=300(sec)`

`bidirect on`

`conn multi`

`apl async`

- "port" указывает номер порта прямой печати.

- Настройка "bidirect" определяет, является ли порт прямой печати двунаправленным.

Настройки двухсторонней связи

`msh> diprint bidirect {on|off}`

- По умолчанию "on".

Настройка таймаута

`msh> diprint timeout [30-65535]`

- Вы можете указать интервал, используемый для паузы, когда принтер ожидает данные из сети.

- Значением по умолчанию является 300 секунд.

- Эта команда работает совместно с командой "lpr".

Спецификация номеров установленных соединений

`msh> diprint conn {multi|single}`

- Указанная выше команда определяет число одновременных подключений diprint. Укажите "multi" для многократных или "single" для однократных соединений.

- По умолчанию "multi".