| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Параллельный интерфейс

В данном разделе описываются инструменты пользователя в меню Паралл.интерф. вкладки Парам.интерф..

[Паралл.интерф.] отображается, когда в устройстве установлена плата интерфейса IEEE 1284.

Паралл.синхронизация

Задайте синхронизацию для управляющего сигнала параллельного интерфейса.

Обычно изменять этот параметр не требуется.

По умолчанию: [Подтверждение снаружи]

Скорость синхронного соединения

Задает скорость передачи данных через параллельный интерфейс. Если скорость слишком высока, данные могут передаваться неравномерно. В этом случае измените значение параметра на [Стандартн.].

По умолчанию: [Высокая скорость]

Состояние сигнала выбора

Задает синхронизацию для сигнала выбора параллельного интерфейса.

По умолчанию: [Высок.]

Начальный ввод

Задает, следует ли проверять правильность сигнала начального ввода при его получении.

Обычно изменять этот параметр не требуется.

По умолчанию: [Неактивн.]

Двунаправленное соединение

Задает режим ответа принтера на запрос получения состояния при использовании параллельного интерфейса. Если возникли неполадки при использовании устройства другого производителя, задайте для этого параметра значение [Выкл.].

По умолчанию: [Вкл.]

Если задано значение [Выкл.], функция двунаправленной связи будет отключена и драйвер принтера не будет установлен с помощью функции автоматического обнаружения ОС Windows.

Контроль сигнала

Укажите способ обработки ошибок во время печати или передачи факса.

Обычно изменять этот параметр не требуется.

По умолчанию: [Приор.приема задан.]

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя