РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Автоматический повторный набор

Если факс не может быть отправлен из-за того, что линия занята, или при передаче произошла ошибка, выполняется переключение линии с периодом в пять минут, и аппарат производит до пяти повторных наборов.

Если четыре попытки повторного набора завершаются неудачно, аппарат отменяет передачу и печатает отчет о результатах связи или отчет о сбоях связи.

- Если в памяти хранится большое число файлов, порядок отправки документов может не соответствовать порядку сканирования.