| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Копирование на конверты из обходного лотка

При копировании на конверты нужно указать тип и формат бумаги.

- Перед использованием этой функции в опции Тип бумаги: Обходной лоток укажите [Конверт] в Инструментах пользователя. Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Перед загрузкой самоклеящихся конвертов тщательно пролистайте их. Это предотвращает их склеивание. Если после пролистывания конверты продолжают склеиваться, загружайте их по одному. Примите во внимание, что некоторые типы конвертов невозможно использовать с данным аппаратом.

- Функцию двусторонней печати невозможно использовать с конвертами. Если были выбраны параметры [1 стр. 2 стр.], отмените эти установки.

1. Откройте обходной лоток и вставьте конверты печатной стороной вниз, клапаны открыты и направлены в сторону от аппарата. Просовывайте конверты в аппарат, пока не услышите звуковой сигнал.

2. Выровняйте направляющие бумаги по размеру конверта.

3. Нажмите кнопку [Обходн.], а затем кнопку [].

4. Нажмите на кнопку [Размер бумаги].

5. Укажите формат конверта, а затем два раза нажмите [OK].

6. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- При установке оригинала на стекло экспонирования выровняйте нижний край оригинала по делениям слева.

- При установке оригиналов в АПД установите оригиналы так, чтобы нижняя линия была направлена в АПД.

- Загружайте конверты с полностью открытыми клапанами. В противном случае они могут не загрузиться в аппарат.

- При загрузке с альбомной ориентацией () установите их так, чтобы клапаны были закрыты, направлены вверх и в направлении передней части аппарата.

- Для копирования на конверты нестандартного формата необходимо указать размеры конверта. Обязательно укажите полностью открытый клапан в горизонтальном размере.

  1. Размер по вертикали

  2. Размер по горизонтали

- Убедитесь в том, что конверты не влажные.

- Загружайте только такое количество конвертов, которое помещается между направляющими бумаги в обходном лотке. Информацию о количестве конвертов, которое можно загрузить в обходной лоток, см. в руководстве Об этом аппарате.

- Перед загрузкой убедитесь, что в конвертах нет воздуха.

- Чтобы добиться лучших результатов печати, рекомендуется установить правый, левый, верхний и нижний поля печати не менее 15 мм (0,6 дюйма) каждый.

- Нельзя печатать конверты с использованием функции Двуст.печ.

- Загружайте в лоток одновременно только конверты одного типа и формата.

- Перед загрузкой конвертов расправьте ведущие края (т.е. подающиеся в аппарат), прижав их поперек карандашом или линейкой.

- Перед загрузкой конвертов убедитесь в том, что они прямоугольной формы.

- Для получения подробной информации о поддерживаемых типах конвертов см. руководство "Об этом аппарате".