РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Пар.инте.

В данном разделе описывается, как задать параметры интерфейса с помощью утилит.

Измените параметры с помощью программ Web Image Monitor и telnet.

[Сеть] [IPv4 адрес аппарата] [Получ. автом. (DHCP)]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPv4 адрес аппарата] [Указать] "IPv4 адрес аппарата"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPv4 адрес аппарата] [Указать] "Маска подсети"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPv4 адрес шлюза]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPv6 адрес аппарата] "Руководство конфиг.адрес."

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPv6 адрес шлюза]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Устан.адрес автоконфиг.IPv6]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация DNS] [Получ. автом. (DHCP)]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация DNS] [Указать] "DNS-сервер 1-3"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация DDNS]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [IPsec]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Доменное имя] [Получ. автом. (DHCP)]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Доменное имя] [Указать] "Имя домена"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация WINS] [Вкл.] "Первичный WINS сервер"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация WINS] [Вкл.] "Вторичный WINS сервер"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация WINS] [Вкл.] "ID закр.сети"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Конфигурация WINS] [Выкл.]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Действующий протокол] "IPv4"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Действующий протокол] "IPv6"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Действующий протокол] "NetWare"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Действующий протокол] "SMB"

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Протокол доставки NCP] [Приоритет IPX]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Протокол доставки NCP] [Приоритет TCP/IP]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Протокол доставки NCP] [Только IPX]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Протокол доставки NCP] [Только TCP/IP]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип блоков данных в сети] [Автовыбор]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип блоков данных в сети] [Ethernet II]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип блоков данных в сети] [Ethernet 802.2]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип блоков данных в сети] [Ethernet 802.3]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип блоков данных в сети] [Ethernet SNAP]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [SMB Имя компьютера]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [SMB Рабочая группа]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Скорость передачи Ethernet]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Аутентификация IEEE 802.1X для Ethernet]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип LAN (сети)] [Ethernet]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Тип LAN (сети)] [Беспров.ЛВС]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Команда Ping]

- Web Image Monitor: нельзя использовать для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Разрешить соединение SNMP V3] [Только шифрование]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Разрешить соединение SNMP V3] [Шифр./Незашифр.текст]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Разрешить соединение SSL/TLS] [Только гипертекст]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Разрешить соединение SSL/TLS] [Приор.шифр.текста]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Разрешить соединение SSL/TLS] [Шифр./Незашифр.текст]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: не может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Имя узла]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Сеть] [Имя аппарата]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Беспров.ЛВС] [Режим соединения] [802.11 Ad-hoc]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Беспров.ЛВС] [Режим соединения] [Инфраструктура]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Беспров.ЛВС] [Настройка SSID]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Беспров.ЛВС] [Ad-hoc канал]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.

[Беспров.ЛВС] [Метод безопасности]

- Web Image Monitor: может использоваться для задания этой настройки.

- telnet: может использоваться для задания этой настройки.