| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# При использовании NetWare (файловый сервер)

Если файловый сервер NetWare и принтер расположены на противоположных концах маршрутизатора, пакеты передаются между этими устройствами непрерывно, что приводит к увеличению расходов на связь. Так как пересылка пакетов является функцией NetWare, необходимо изменить конфигурацию маршрутизатора. Если используемая сеть не позволяет настраивать маршрутизатор, следует сконфигурировать устройство.

Отфильтруйте пакеты так, чтобы они не проходили через коммутируемый маршрутизатор.

MAC-адрес фильтруемого принтера напечатан на странице конфигурации принтера.

Для получения дополнительной информации об изменении конфигурации принтера, когда маршрутизатор нельзя настроить, см. следующие инструкции.

Конфигурирование принтера с помощью NetWare

1. Далее представлен метод конфигурации сервера файлов, уже описанный в этом руководстве.

2. Установите тип рамки для среды NetWare.

Конфигурирование принтера без NetWare

1. Если печать не выполняется, это означает, что сетевая интерфейсная плата посылает пакеты через сеть. Переведите NetWare в неактивное состояние.

- Дополнительные сведения о выборе типа кадра см. в разделе "Параметры интерфейса".

- Дополнительные сведения о выборе протокола см. в разделе "Параметры интерфейса".

- Параметры интерфейса